**ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GENEL TEDBİRLERİ**

1-İş yerinde uyulması gereken kurallar, çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları, can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Tüm çalışanların kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğini tehlikeye sokmamak için bu kurallara uyacaktır.

2-Çalışma sahasındaki tüm iş güvenliği ikaz levhalarına ve işaretlerine riayet edilecektir.

3-Kurallara uymayanlar ikaz edilecek ,tehlikeli durumlar bir üst amire bildirilecektir.

4-Çalışanlar çalıştıkları yerin her zaman düzenli, temiz ve tehlikesiz durumda olmasından sorumlu olacaktır.

5-Göz için tehlikeli olabilen işlerde koruyucu gözlük ve yüz siperleri kullanılacaktır.

6-1,5 metre ve daha yüksek yerlerde yapılacak çalışmalarda emniyet kemeri kullanılacaktır.

7-Görev başında iş kazasına uğrayan durumunu işyeri iş sağlığı ve güvenliği birimine ve amirine bildirecektir.

8-Çalışma sahasında bulunan tüm çalışanlar kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven ,emniyet ayakkabısı ,emniyet kemeri) kullanacaktır.

9-80 ile 90 desibel gürültülü yerlerde yapılan çalışmalarda kulak tıkacı,90 desibeli aşan yerlerde kulaklık kullanılacaktır.

10-Tüm makine, cihaz ve donanımlar sorumlu tarafından çalıştırılacak ,yetkilileri tarafından muhafazaları çıkarılacak gereken bakım ve onarımları tamamlandıktan sonra koruyucuları takılacaktır.

11-Çalışır durumdaki iş makinesi ve cihazlar terk edilmeyecektir.

12-Çalışanlar çalışma sahasında herhangi bir iş kazasına şahit oldukları zaman derhal ilkyardım görevlisinden veya sağlık elemanından ilkyardım isteyecektir.

13-Yüksek yerlerde çalışanlar, çalıştıkları yerin altından diğer çalışanların geçmesini önleyecek şekilde gerekli barikat ve ikaz işaretlerini de koyacaktır.

14-Merdiven kullanarak yüksek yerlerde çalışma yapanlar ellerinde ve ceplerinde alet bulundurmayacaktır.

15-Merdivenlerden iniş ve çıkışlar birer birer yapılacaktır. İnen inmeden veya çıkan çıkmadan, başka kimse (ler) merdiven altında veya üstünde bulunmayacaktır.

16- Yüksek yerlerde çalışanlar el aletleri ve takımlarını ,platform veya iskeleler üzerine güvenli bir şekilde yerleştirecektir.

17-Yüksek yerlerden geçirilen kablolar yaya ve araç hareketlerine engel olmayacaktır.

18-Yüksekte yapılan işlerde, işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak hava koşullarında yapılacaktır.

 19- Tezgah anormal sesler çıkarıyor veya titreşim yapıyorsa hemen durdurulmalı ve kontrol edilmelidir.

20-El aletleri ve takımlar daima dikkatli olarak, her takım yerli yerinde ve amacına uygun işlerde kullanılacaktır.

21-El takımları kullanılmadan önce daima genel bir kontrolden geçirilmeli, bozuk, kırık, çatlak v.s. olanlar kullanılmayacaktır.

22- El aletleri ve takımları takım sandığı içinde veya çantalarda taşınacak, elde ve ceplerde taşınmayacaktır.

23-Elektrikle çalışan ekipman veya elektrik hatlarında herhangi bir bakım ve onarım yapılmadan önce, hangi makine veya cihaza elektrik enerjisi verileceği kontrol edilmelidir.

24-Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce, yetkililer tarafından konrtol edilecek, topraklaması arızalı, motoru kıvılcımlı, priz fiş, anahtar bağlantıları bozuk olanlar kesin olarak kullanılmayacaktır.

25-İnşaat işlerinin gündüz yapılması esastır. Gece çalışılmasının gerekli veya zorunlu olduğu hallerde, çalışma sahası aydınlatılacak ve iş güvenliği sağlanacaktır.

26- Platform veya yüksek yerlerde çalışanlar malzemelerini veya takımlarını, aşağıdan-yukarıya veya yukarıdan aşağıya atmayacaktır.

27-Kaldırılan yük çalışanların üzerinden geçirilmeyecektir.

28-Yük kaldırma ve indirme işlemi, vinç hareket halindeyken yapılmayacaktır.

29-Kaldırılmakta veya indirilmekte olan yükün altında kimsenin bulunmaması sağlanacaktır.

30-Yük askıda iken kesinlikle sallanmayacaktır.

31-Kaldırılan ve indirilen yükün üzerinde kesinlikle insan bulunmayacaktır.

32-İş yeri içinde veya yakınında bulunan havuz ,su birikintisi ,dere, nehir, göl gibi yerlere katiyen girilmemesi buralarda çalışılması gerekiyorsa güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalara başlanılmayacaktır.

33-Covid19 kapsamında Üniversitemiz ortak kullanım alanlarının (Lavabo,Mescit,Kütüphane vb.)hijyeni en üst düzeyde sağlanacaktır.

34-İş makinelerinin operatörleri(G) sınıfı ehliyete sahip olacaklardır.

35- İş yerinde azami hız 20 km/h’dir.ve güzergah boyunca hız max 50 km/h’dir.

36-İş ile ilgili potansiyel tehlikeler tespit edildiğinde üst amire bilgi verilecektir.

37-Yükleyiciler veya diğer hareketli ekipmanlar çalışırken en az 20 metre uzakta bulunulacaktır.

38-Patlayıcı,parlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerin, depolama ve kullanımlarında gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

39- İş yerinde temizlik yapılırken ıslak olan yüzeylere kaygan zemin uyarı levhası koyulmalıdır.

40-Ağır yük taşınması gereken durumlarda yük tek başına kaldırılmamalıdır. Yük taşıma kurallarına uygun şekilde taşınmalıdır.

41-Sigara, ilgili birim tarafından belirlenen alanlarda içilebilecektir.

42-Kampüs içi ve üniversite binalarında uyarı levhalaları kullanımı sağlanacaktır.

43-İşe yeni başlayacak olan personele göreve başlatılmadan önce iş başı eğitimi verildikten sonra göreve başlatılacaktır.